|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pos.-Nr.** | **Menge / Einheit** | **Einheitspreis** | **Gesamtbetrag** |
|  |  |  |  |
| 1.1 | … St | … € | … € |

Fluchtwegterminal FTI Basis mit Schlüsselschalter in grün oder weiss

( ) FTI-T0-PZ-2-B grün / ohne Zeitverzögerung

( ) FTI-T0-PZ-1-B weiss / ohne Zeitverzögerung

Flächenbündiger, nicht rastbarer Impuls- Nottaster mit integriertem Schlüsselschalter für Kurzzeit-, Langzeit- und Dauerfreigabe, sowei Verrieglung und Rücksetzung

- LED Anzeige für Betriebs- und Alarmzustände, sowie akustischer Summer

Werkseinstellung:

Kurzzeitfreigabe und Überwachungszeit individuell einstellbar (1-180s) & Dauerfreigabe

Schlüsselschalter vorbereitet für Profil-Halbzylinder

geprüft nach EltVTR

Nottaste rot hinterleuchtet mit 2 zwangsgeführten Kontakten (Öffner/Öffner), maximale Kontaktbealstung 24VDC, 0,9A

Zustandsanzeigen rot, grün und integriertem Summer

2 Stück RS485-BUS Schnittstellen für Netzwerk können BUS-Bedienungen, wie Codetastatur / Leser , Schlüsselschalter & ModBUS angeschlossen werden

Integrierte Sabotagekontakte

Steckklemmen mit Schraubanschlüssen

Beleuchtetes Piktogramm nach EN 13637

Oberflächenfarben

( ) grün

( ) weiss

( ) schwarz

( ) weitere Farbvarianten auf Anfrage

Volle Programmierbarkeit vor Ort am Terminal ohne zusätzliche Steuerung oder Interface

2 Steckbrücken für optionale, externe Speisung von Verriegelungselement

Schutzklasse IP30

Betriebsspannung: 12 oder 24VDC, ± 15%, max. 100mA

Abmessung: (LxBxAufbauhöhe)208x88x13,5mm

Zubehör Montage:

( ) deutschen Standard Unterputzdosen

( ) Aufputzkasten